**SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPARKI KOŁOWEJ PRZEŁADUNKOWEJ**

 **JCB JS20MH Stage V**

**Silnik:**

Silnik wysokoprężny, turbodoładowany JCB Dieselmax o emisji spalin Stage V czterocylindrowy o mocy 97kW (130KM) i pojemności 4,8l, chłodzony cieczą.

**Układ napędowy:**

* Napęd na obie osie 4x4
* Osie JCB, oscylacja przedniej osi +/- 8,5˚, przednia oś skrętna, koła bliźniacze 10.00x20, pełne.
* 3 prędkości jazdy: 3,8 km/h; 8,1 km/h; 25 km/h;
* Promień skrętu: 5,45 m

**Układ hydrauliczny:**

* Dwie pompy wielotłoczkowe o wydajności 2 x 130 l/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym 314 bar, chwilowe zwiększenie ciśnienia w układzie hydraulicznym do 343 bar;
* Pompa zębata o przepływie 22 l/min i ciśnieniu 40 bar do zasilania układu serwosterowania
* Pojemność układu 124 l, pojemność zbiornika 73 l
* Zamki hydrauliczne na ramieniu roboczym

**Układ elektryczny:**

* Układ elektryczny: 24V
* Alternator: 55Ah
* Dwa akumulatory Heavy Duty
* Rozrusznik 4kW

**Układ roboczy:**

* Element roboczy przeładunkowy - MH
* Długość wysięgnika: 5,7 m
* Dipper: 3,6 m
* Prędkość obrotowa wieży: 6 obr/min
* Zasięg na poziomie gruntu (do sworznia): 8806 mm
* Głębokość max (do sworznia): 2494 mm
* Wysokość max (do sworznia): 10606 mm

**Wymiary transportowe:**

* Szerokość: 2500 mm
* Wysokość całkowita nad kabinąopuszczoną/podniesioną: 3194/5340 mm
* Długość transportowa: 8256 mm

**Kabina:**

* Podnoszona hydraulicznie, spełniająca wymogi bezpieczeństwa, wyposażona w klimatyzację, podgrzewany i pneumatycznie regulowany fotel operatora, osłonę przeciwsłoneczną przednią.
* System Smart Control z wyświetlaczem LCD 7” pozwalający na ustawianie oraz monitorowanie parametrów pracy maszyny
* Kamera wsteczna

**Wyposażenie standardowe maszyny**

* Pompa samotankowania
* Szekla na ramieniu
* Cztery podpory stabilizujące
* Immobiliser
* Radio
* Światła robocze w technologii LED

**Wyposażenie obowiązkowe maszyny**

* Instrukcja obsługi
* Trójkąt ostrzegawczy

Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowę serwisową, umowę przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych

  